#### Zał. Do wniosku

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA ROBÓT

1. **WSTĘP**
   1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót drogowo-remontowych- nawierzchniowych dla przedsięwzięcia

**„REMONT DROGI OSIEDLOWEJ NA DZIAŁCE NR 725/35 W STRADOMI WIERZCHNIEJ ”**

**Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i postanowieniami kalkulacji.

**Zakres prac**

**-profilowanie podłoża-wyrównanie terenu działki 725/35 w przedmiocie przygotowania terenu działki do potrzeb remontowanych pasów „drogi osiedlowej” tj; w ilości do ok 460m2 /lub według uzgodnień I MOŻLIWOŚCI TERENU/ i nadanie płaszczyźnie /koryto drogowe/ odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,**

**- WYKONANIE na części działki o nr 725/35 -**wzdłuż terenu tej działki biegnącej tzw drogi osiedlowej do budynków mieszkalnych o numerach 45a, 41 i 45 w Stradomi Wierzchniej poprzez **położenie kostki betonowej o gr. 6 cm na stosownej podbudowie – mieszaniny piasku z dodatkiem kruszywa z masą stabilizacją z tzw. „suchego betonu” z obrzeżem betonowym / granitowym , utwardzonej drogi osiedlowej wewnętrznej**

**-podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje**

**i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,**

**- położenie pasa „drogi osiedlowej” jako odpowiednio zagospodarowanego i utwardzonego pasu gruntu o szerokości maksymalnie do ok. 4,7 x 98 mb do korzystania przez mieszkańców jako pasa pieszo-jezdnego (ok. 460m2) w zależności od możliwości terenu działki przeznaczony na lokalizację tzw „drogi osiedlowej” przy nieruchomościach mieszkalnych Stradomia W. 45a, 41 i 45 oraz dalej 43 i 51.**

**-składowisko-miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów przywiezionych na potrzeby remontu , pozyskanie i koszt utrzymania składowiska obciąży Wykonawcę.**

* 1. **. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót wybrany w zapytaniu ofertowym przetargu będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Prawa Budowlanego i podpisanej umowy .

* 1. Kalkulacja – specyfikacja szczegółowa zadania ,

za całe przedsięwzięcie ………………………………….

jako ryczałtowo za zadanie pod nazwa: „REMONT DROGI OSIEDLOWEJ NA DZIAŁCE NR 725/35 W STRADOMI WIERZCHNIEJ”.

II. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem

niniejszej kalkulacji są :

1. **kostka betonowa szara o gr. 6 cm** w ilości ok. 460m2 położona na stosownej podbudowie z obrzeżem na odpowiednim podłożu tj. podbudowie z mieszaniny piasku z dodatkiem kruszywa z masą stabilizującą z tzw. suchego ,betonu.

Położenie kostki betonowej będzie wykonane z obrzeżem betonowym/granitowym na odpowiednim podłożu tj. podbudowie z piasku z masą stabilizującą z zachowaniem spadków poprzeczno-podłużnych dopasowanych do terenu działki.

1. Wszystkie materiały i ewentualne urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Prawa Budowlanego .

**III. SPRZĘT**

**Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej kalkulacji stosowany będzie następujący , sprawny technicznie , sprzęt:**

**-koparka , koparko-Ładowacz**

**-mechaniczna ubijarka , zagęszczarka**

**- samochód samowyładowczy,**

**- w razie potrzeby : szlifierka, drobny sprzęt budowlany i inny.**

**IV. Zakres robót przygotowawczych:**

-oznakowanie robót prowadzonych na terenie działki stosownymi tablicami i

oznakowaniami

-dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów i sprzętu budowlanego,

-niwelacja terenu i profilowanie dna koryta z mechanicznym zgęszczeniem,

- wywiezienie mieszaniny piachu z remontowanego pasa działki celem obniżenia terenu w celu uformowanie koryta do położenia kostki betonowej i kruszywa z ewentualnym odzyskaniem materiału i wyrównaniem do wymaganego profilu i wysokości terenu.

-rozścielenie piasku warstwami i zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie ,

-wykonanie podbudowy: rozścielenie warstwy mieszanej dolnej oraz warstwy górnej przy wyrównywaniem betonem i mieszaniny piachu , zagęszczenie warstwy mechanicznie i położenie kostki betonowej z obrzeżem . Uporządkowanie terenu po remoncie, wyrównanie terenu .

**V. Zakres robót zasadniczych – uzyskanie określonego efektu przedsięwzięcia:**

Remont drogi osiedlowej na działce 725/35 w Stradomi Wierzchniej (gmina Syców ) będzie wykonany poprzez położenie kostki betonowej szarej o grubości 6cm w pasie „drogi osiedlowej” (będzie wykonany tzw. zamierzony pas pieszo jezdny jako odpowiednio zagospodarowanego i utwardzonego pasu gruntu dla mieszkańców wykonany po półłuku wzdłuż od drogi publicznej ku nieruchomości Stradomia Wierzchnia 41) o szerokości maksymalnie ok.4,7 x 98 mb jako ciąg pieszo-jezdny do budynków mieszkalnych w Stradomi Wierzchniej pod nr 45a, 41, 45 i dalej 41 i 51 tj w ilości całkowitej ok. 460m2 w zależności od możliwości terenu działki przeznaczony na lokalizację „drogi osiedlowej, pasa pieszo-jezdnego” .Położenie kostki będzie wykonane na podbudowie wykonanej z mieszaniny piasku z dodatkiem kruszywa z masą stabilizującą z tzw. suchego piasku, betonu. Zagęszczenie podbudowy kostki betonowej wykonane będzie sprzętem budowlanym w sposób mechaniczny z wykorzystaniem betonu.

podpis WYKONAWCY